商品名称：Carestream（锐珂）DR,DRX-Evolution的UPS（不间断电源）。

功能要求：

1.与DR电源控制板（PCU板）通讯，提供开关机信号，实现DR各个部件正常时序开关机。

2.与DR操作台工作站通讯，记录实时供电状态。

3.如遇到突然断电的状况能够持续为操作台工作站供电，操作人员有充分的时间正常关机，保护工作站的软硬件不会受到冲击。

4.遇到雷雨天气，提供防雷保护。